**СОЛОНЕЦ ДЛЯ ЗАЙЦА**

(технический рисунок)

3

2

------

1

100 см

**Спецификация**

**на изготовление солонца для минеральной подкормки зайца (к техническому рисунку)**

**Обозначения на рисунке:** Основа солонца представляет собой опиленную на высоте около 1 м сырую осину соответствующего 1,5

-2 литровой пластиковой бутыли диаметра, на спил укладывается соль и плотно накрывается  **1 – опиленная осина;** половиной (или 2/3) пластиковой бутыли, верхняя часть бутыли может быть также использована, если ее

**2 – соль;** одеть на вертикальный сук подходящей толщины поваленной части осины и насыпать в нее соли,

**3 – 2/3 бутыли.** как в дополнительный солонец.