**Обозначению на местности границ общедоступных охотничьих угодий Кировской области специальными информационными знаками (аншлагами)**

Требование к изготовлению и установлению аншлагов:

- аншлаги изготавливаются и устанавливаются с учетом положений приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.07.2020 г. № 412 № «Об утверждении порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов», в том числе:

- текст «ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОХОТА ПО РАЗРЕШЕНИЯМ»

наносится на аншлаг печатными буквами черного цвета размером по высоте не менее 70 мм;

- текст «Министерство охраны окружающей среды Кировской области

г. Киров, ул. Красноармейская, 17

т. (8332) 27-27-37»

наносится на аншлаг печатными буквами черного цвета размером по высоте не менее 35 мм;

- аншлаг имеет прямоугольную форму размером не менее 40 x 60 см;

- аншлаг изготавливается из листового металла (оцинкованная жесть) либо плотного композитного материала обеспечивающего достаточную устойчивость и прочность при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию знакопеременных температур и иным климатическим факторам региона;

- аншлаг покрывается специальной атмосферной краской белого цвета по металлу, которая не тускнеет и не выгорает;

- аншлаг крепится в верхней части основания столба на расстоянии не менее 180 – 200 см от поверхности земли;

- основание столба изготавливается из дерева хвойных пород (не менее 150 мм в толщину), подвергнутого специальной сушке, исключающей растрескивание и усушку пиломатериала, обработанного огне – биозащитными препаратами. Столб обеспечивает устойчивость конструкции.

Столб окрашивается краской контрастных цветов белого и черного цветов в виде горизонтальных полос, которая не тускнеет и выгорает;

- нижняя часть основания столба заглубляется в грунт не менее 80 - 100 см;

- аншлаги устанавливаются по периметру границ ООУ;

- запрещается устанавливать аншлаги на деревьях.

**Материалы, используемые при оказании услуг по обозначению на местности границ общедоступных охотничьих угодий Кировской области специальными информационными знаками (аншлагами).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара** |
| 1 | Лист металла (оцинкованная жесть) либо плотного композитного материала | Размер не менее 40 х 60 см, толщина не менее 0,3 мм  |
| 2 | Краска для аншлага | Специальная краска по металлу белого цвета |
| 3 | Основание (столб) | Из дерева хвойных пород (толщина не менее 150 мм) подвергнутый специальной сушке, исключающей растрескивание и усушку пиломатериала, обработанного огне – биозащитными препаратами |
| 4 | Краска для столба | Белого и черного цветов, которая не тускнеет и не выгорает. |

**Образец заполнения текстовой информации на аншлаге**

|  |
| --- |
| **ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ** **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ОХОТА ПО РАЗРЕШЕНИЯМ** **Министерство охраны окружающей среды Кировской области****г. Киров, ул. Красноармейская, 17** **т. (8332) 27-27-37** |